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一、打印说明。此表请用单张A3(折叠为A4)幅面纸双面打印一式五份。市级存一份，区级园林绿化行政主管部门存二份，建设单位存二份。

二、办事指南

（一）“绿色图章”审批范畴
1.单位附属绿地指标：即机关、事业、企业、学校、医院、公共建筑、市政、部队的新建、改建、扩建项目中的绿化指标。

2.道路绿化指标：即城市主要道路、次要道路的新建、改建、扩建项目中的绿化指标。

3.居住区绿化指标：即新建小区、改扩建小区的绿化指标。

4.公园、广场绿地、街头绿地、小游园的方案及绿化指标。

（二）指标要求

1.城市主干道不低于30%，次干道不低于20%； 2.新建居住区不低于40%，老旧居住区改造不低于25%；

3.商业用地不低于25%；

4.行政办公、文化体育、医疗卫生、教育科研等用地不低于40%；

5.新建工业园区不低于30%；

6.附属绿地内乔灌木的种植面积不得少于绿地总面积的60%，常绿树木占树木总量的60%以上；

7.在道路人行道、单位出入口两旁、道路环岛、交通安全岛、交叉路口周围、分车隔离带、立交桥绿地以及绿线控制范围内的用地，在便于消防、急救、抢险等车辆在必要时穿行，并满足建筑物、构筑物外缘于乔木中心距离满足2米的条件下，按照行距6.0—8.0米的要求栽种行道树。道路行道树以常绿树为主，二行以上的行道树原则上以常绿阔叶树、落叶乔木进行搭配。
（三）提交材料

1.规划行政主管部门相关批文（复印件各一份，原件备查）

建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、规划设计条件及附图，用地红线图，经规划部门批准盖章的建设工程规划设计方案总平面布置图。

2.绿化景观设计方案总平面图（蓝图四份，AutoCAD格式电子文件一份）

加盖设计单位出图章。图中须反映：项目主要经济技术指标，照图计算的绿地总面积和绿地率；乔、灌木，藤本的种植数量、规格，并计算出树木覆盖面积占绿地面积比例（≥60%）、常绿乔木占乔木总数量比例（≥60%）两项指标。

3.项目基本情况（各1份）：项目在该片区的控规图、用地及周边情况图、项目现状图；

4.乔木种植图，灌木、地被种植图（蓝图各四份）

5.项目绿化设计单位的城市园林绿化企业资质证书（复印件一份）

6.资料真实性承诺书（原件1份）

7.消防部门相关意见（复印件一份）

8.发改部门立项批复（复印件一份）

9.书面申请（原件1份）

10.申报资料电子版（光盘1张）。

（四）绿地计算要求

1.计算公式：                   实际用于绿化的用地

绿地率（%）= 
净用地面积

2.计入绿地内容

宅旁绿地、集中式绿地、行道树树池、花坛。（注明：一环路以内的项目，嵌草按铺装面积的20%

计入，屋顶绿化按绿化面积的20%计入）
（五）审批流程

1.行政审批相对人提交申报项目所需材料至五华区政府行政审批服务中心五华区园林绿化局窗口

·按照第（三）项要求提交的材料进行申报

2.行政审批办公室工作人员根据行政审批相对人提供的材料进行审核（时限：即时审核）

·材料未齐备的返回申报人并向其说明申报要求

·经初审合格的准予进入审批程序

3.组织相关专家、工作人员进行会审，提出审查意见报行政审批负责人

4.行政审批负责人签署审批意见

三、《昆明市城镇绿化条例》相关规定

第十九条  城镇绿化工程的设计、施工和监理，应当由具备相应资质的单位承担。

市园林绿化行政管理部门按照权限，负责本市二级以下城镇绿化工程设计、施工和监理单位资质的审批和年检。

进入本市的外地绿化工程设计、施工和监理单位，应当向市园林绿化行政管理部门备案。

第二十一条  建设单位应当按照批准的绿化指标和绿化工程设计方案进行施工，因特殊原因确需改变设计方案的，报原批准机关审批。

第三十九条  建设单位未按照本条例规定办理绿化指标审批手续，或者未按照审批的绿化指标进行建设的，由园林绿化行政执法部门责令改正，处以3万以上5万以下罚款。
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	1
	绿化景观设计总平面图、乔木种植图，灌木、地被种植图（电子文件AutoCAD2006兼容格式）
	蓝图一式四份，电子文件光盘一份

	2
	规划行政主管等相关部门相关批文复印件
	各一份
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