投诉问题办结情况公示表

公示单位：五华区人民政府　　 　2022年1月30日

|  |  |
| --- | --- |
| 投诉问题 | 受理编号：X2YN202104300034。投诉人反映：1、昆明市五华区环境监测站楼顶风机噪声扰民，该站门口水沟异味严重。2、春城书院项目工地扬尘、噪声扰民。 |
| 核实情况 | 1、“昆明市五华区环境监测站楼顶风机噪声扰民，该站门口水沟异味严重”问题，经查：**投诉内容属实。**  **（1）风机噪音扰民问题。**昆明市五华区环境保护监测站位于五华区红菱路318号，为保障特殊检测项目时实验室的排气需求，在监测站楼顶设置了风机，风机视实验室工作情况，适时间歇运行，由于该风机位置较高，周边无遮挡，运行时产生的噪声对周边居民造成一定影响。  **（2）水沟异味问题。**投诉中涉及的水沟为蔡家村沟，属于老运粮河支沟，起于滇缅大道铁路，止于红菱路五华区环境保护监测站旁，全长0.82公里，主要承担龙翔街道办事处向阳新村、蔡家村片区0.63平方公里的污水收集，为雨污合流制沟渠。水沟流淌的水体为生活污水，污水汇入老运粮河七亩沟下层河道，（七亩沟河道已改造成下层为污水通道，上层为雨水通道的“双层河道”），为流至七亩沟截污闸处汇合后进入市政污水管网，全部收集进入第三水质净化厂处理。由于该沟为雨污合流制沟渠，存在一定异味。  2、“春城书院项目工地扬尘、噪声扰民”问题，经查，**投诉内容属实。**  现场检查，被投诉项目为春城书苑（KCWH2019-12-A2地块）一期项目，建设项目场地位于昆明市五华区红菱路与菱角塘路交汇处，建设单位：昆明大公融滇置业有限公司，施工单位：河北建工集团有限责任公司，项目规划、审批、报建手续齐全、合法。现场检查：该项目文明施工保障设施、设备齐全，工地围挡设有喷淋系统，安装雾炮机6台，洒水车2辆，以及其它洒水措施，并按要求开启使用。现工程进度为负一层、一层结构施工，南单元土方开挖阶段，现场未见明显扬尘，听到施工机械噪音。同时，前期多次夜查，未发现该项目违法夜间施工情况。  因该工地位置地处市区二环路内，受车辆通行时间限制，只能在夜间20:00-22:00时段装卸材料，作业时的噪声对周边造成一定影响。同时，该项目虽已设置了文明施工施工保障设施，并按要求开启使用，但洒水降尘、覆盖、工地内清扫保洁还需进一步加强，施工时的还存在一定扬尘、噪音，对周边居民造成一定影响。 |
| 办结情况 | 1、对昆明市五华区环境保护监测站楼顶风机进行拆除。  2、将蔡家沟纳入五华区入滇河道及支流沟渠常态化清淤项目，对蔡家沟进行清淤疏浚，污水管改造，共计清除基淤120立方，铺设安装DN500污水管60米，对污水管混凝土包封65平方米，对沟渠底部混凝土硬化60米，砌筑检查井两座，沟面覆盖混凝土盖板，对护栏进行油漆粉刷，完工后沟内污水已全部收集经截污管流入下游污水管道。在征求居民群众意见的基础上，将原有护栏拆除。  3、加强对该段河道的日常巡查和保洁，确保河道内无黑臭水体。  4、约谈春城书院项目的施工和监理单位，下达《施工安全情况检查现场告知书》，责令该项目参建各方严格落实昆明市建筑工地文明施工“六个百分百”“八个必须”和扬尘治理相关要求，加强工地监管，严格进行夜间施工备案和扬尘管控，文明施工作业。 |
| 办理单位 | 市生态环境局五华分局、区水务局、区住房城乡建设局 |
| 主要工作成效 | 1、对蔡家沟进行清淤疏浚；  2、对蔡家沟进行污水管改造；  3、蔡家沟污水目前全部收集污水管内，周边未发现污水异味；  4、拆除风机后，未有噪声扰民情况；  5、加强工地管理，进行施工现场扬尘治理、噪声防治公示，定期不定期开展检查，未发现扬尘、噪声扰民情况。 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办结情况进行公示，如有意见建议，请反馈至市生态环境局五华分局、区水务局、区住房城乡建设局，联系人员及电话：保新生，13577025737，吴杨，13388855254，王文俊，13577017977 |