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昆 明 市 五 华 区 水 务 局
五水函〔17〕号

关于昆明市五华区第十七届人大一次

会议第48号建议答复的函
柴巍代表：

您提出的《关于做好云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目防汛应急工作的建议》已收悉，现答复如下：

一、建议内容
由云南省阜外心血管病医院负责建设的云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目，位于昆明市五华区金川路延长线东侧和心康路北侧交界，项目北侧临近改道后的同心路防洪沟，目前本项目已完成基坑开挖，正在进行地下室主体施工。

根据2023年雨季降水情况来看，该项目所在片区降雨量较大，中到大雨天气时同心路防洪沟水位线处于警戒位置。2023年6月19日及6月22日出现两次大雨天气，致使临近项目位置的同心路防洪沟均出现洪水外溢现象；同时因本项目基坑位于该区域的最低点，项目北侧吉龙路排污管道污水涌出、吉龙路上游路面积水以及植保植检站便道的雨水都汇集流向项目场地内，危及项目基坑安全，虽然事发时施工单位采取了应急排水措施，没有形成太大的安全风险，但考虑到未来降水量还可能增大，如不采取相应措施导致大量雨水继续流入基坑，将使基坑出现垮塌的风险。

2024年雨季时，本项目主体将全部完工，地下室各机电设备将安装就绪，如果该片区排水问题不能得到妥善解决，将存在设备被淹的安全风险。

建议为避免风险的发生，建议采取应急措施解决目前排水的问题，同时考虑永久解决医院周边排水的问题。

二、答复正文

（一）具体办理工作内容
经实地排查同心路防洪沟存在洪水外溢的原因是：为配合云南省国家心血管病区域医疗中心二期项目，同心路防洪沟进行改道。遇强降雨时上游来水较大，导致雨水翻坎进入医院建设地块。

（二）办理结果

1.由云南建投第四建设有限公司在项目地块北侧后门两侧砌筑挡水线，并准备应急砂袋，下雨时中间位置采用砂袋将水分至东侧排水沟。对项目地块北门同心路防洪沟开口依靠引流方式，将雨水分流至东侧新修建第三泄洪通道，泄洪通道加设3道(1.5mX0.6m)拦污栅，出口位置采用降台式台阶减少水冲击力，南侧出水口沟壁采取钢板防冲击措施。
2.定期清理北侧同心路防洪沟拦污栅垃圾，防止泄洪通道阻塞造成溢流返水。
3.如遇强降水天气，区水务局调派应急抽水设备及人员布控于金川路项目地块西侧大门，将同心路防洪沟上游来水通过强排方式排入金川路箱涵，缓解新建第三泄洪通道压力;四是结合远期规划，加快推进五华区新运粮河同心路沟片区截污及面山防洪滞蓄工程，缓解淹积水问题。
(三)下步工作计划

下步工作中，五华区水务局将坚持关口前移。加强调度指挥，第一时间会商研判、第一时间点对点调度指挥、第一时间响应、第一时间预置队伍物资、第一时间处置救援。严格执行汛期24小时领导带班值守制度，强化现场动态、视频监控、定时不定时的巡查检查、群测群防，及时发现和处置隐患风险。切实落实精细化1262预警联动机制。周密组织会商研判，严格落实预警“叫应”,确保“叫应”有效。扭住预警信息各环节高效传递和落实，上下协同、专群结合，必要时果断转移山洪灾害、城市内涝群众。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。
昆明市五华区水务局
                   2024年9月14日
（联系人及电话：张靖 18687009466）

	抄送：区人大常委会代表工作委员会，区政府督查室。
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