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昆 明 市 五 华 区 水 务 局
五水函〔18〕号

关于昆明市五华区第十七届人大三次会议

第119号建议答复的函
冷蕊代表：

您提出的《关于解决昭宗路逢雨必淹的事宜》已收悉，现答复如下：

一、建议内容
五华区昭宗路隶属黑林铺街道办事处，是连接滇缅大道、西三环、春雨路的重要微循环道路，昭宗路沿线有昆明平板玻璃厂生活区、汇和工业园生活区、森林湖小区、林与堂小区、昭宗小学、昆药集团生活区、生产产区、昭宗大小村、河底村、依禄村、金万年彩印厂等单位，居住着5000余户居民群众，此路是大家生产生活进出的主要通道，2020年俊发地产启动对昭宗片区城中村改造项目，2022年昭宗片区城中村改造项目失败，造成昭宗路沿线沟渠堵塞排水不畅，逢雨必淹的情况，给居民群众出行造成严重不便，周边企业、单位生产经营也随之受到一定影响。

建议能够多方联动，募集资金解决昭宗路淹积水问题，改善周边居民生活环境、解决周边企业、单位生产经营出行困难。

二、答复正文

（一）具体办理工作内容
经实地排查昭宗路淹积水原因是：1.昭宗路未进行雨污分流，雨污水均由道路两侧B×H=0.5m×0.5m合流边沟收集排除，现状边沟排水能力约为0.86m3/s，雨季排水量约为8.1m3/s，通道尺寸无法满 足排放要求。2.原昭宗水库泄洪通道断面尺寸为：B×H=2.0m×1.5m，由西向东排入西边小河，但是该泄洪通道过昭宗桥前30米处由于历史及地块开发等原因被破坏，导致水库泄 水进入昭宗段道路两侧B×H=0.5m×0.5m边沟。雨季片区排水约为8.1m3 /s，加上水库泄洪水量约为7.2m3/s，排水能力严重不足，导致排水不畅，形成淹积水点。3.西三环边，云冶专线铁路东侧沁兰轩沟存在部分淤积现象，雨季上游来水量增加，导致该节点雨季时，淹积水严重。4.受极端强降雨天气影响，水位上涨导致昭宗路昭宗桥段管网满负荷运转，市政管网泄水速度较慢，最终形成内涝。

（二）办理结果

1.五华区水务局于2023年对城市西北片区淹积水区域雨、污水系统现状通行能力等进行详细调研，科学合理制定改造方案，依托城市“下泄、中疏、上截、高蓄”的城市防洪排涝体系开展实施了五华区2023年城市西北片区淹积水整治工程项目。西三环昭宗桥段淹积水点按方案实施：增设沉砂池一座、增加格栅、更换破损盖板以及对现状箱涵、管道进行清淤等。目前，西三环昭宗桥段已完成总工程量100％，有效缓解了片区淹积水问题。

2.为保障2024年五华辖区汛期安全度汛工作工作，五华区防汛抗旱指挥部加强应急调度响应机制，对辖区内淹水点采取提拉井盖、疏通落水算子、抽水强排等方式进行了应急处置，保障人民生命财产安全。

（三）下步工作计划

下步工作中，五华区水务局将坚持关口前移。加强调度指挥，第一时间会商研判、第一时间点对点调度指挥、第一时间响应、第一时间预置队伍物资、第一时间处置救援。严格执行汛期24小时领导带班值守制度，强化现场动态、视频监控、定时不定时的巡查检查、群测群防，及时发现和处置隐患风险。切实落实精细化1262预警联动机制。周密组织会商研判，严格落实预警“叫应”，确保“叫应”有效。扭住预警信息各环节高效传递和落实，上下协同、专群结合，必要时果断转移山洪灾害、城市内涝群众。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。
昆明市五华区水务局
                   2024年9月14日
（联系人及电话：张靖 18687009466）

	抄送：区人大常委会代表工作委员会，区政府督查室。
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